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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

1. Оранжерия


	№
	Наименование
	Мярка
	Количество

	1.
	Легла – 2 легла  на два етажа с дължина 30 метра, състоящи се от:
	
	

	1.1
	Тръби за изграждане на конструкцията 25.4 х 1.5; 6 метрови  
	бр.
	728

	1.2
	Винтчета  8*13 мм    
	бр.
	10

	1.3
	HDPE тръби 20 *6 мм   
	бр.
	112

	1.4
	HDPE тръби 50*6 мм    
	бр.
	24

	1.5
	Конектори за тръби       
	бр.
	100

	1.6
	Тръба за вода (основна) – Ø50
	бр.
	56

	1.7
	Допълнителни тръби за вода- Ø20    
	бр.
	112

	1.8
	Накрайник за пръскане
	бр.
	1344

	2.
	Оборудване за снабдяване с вода и торове, включващо
	
	

	2.1
	Основно тяло – 4 зони на контрол       
	бр.
	1

	2.2
	Резервоар за вода 3000 литра
	бр.
	2

	2.3
	Помпа за вода 
	бр.
	2

	2.4
	Резервоар за торове 200 литра
	бр.
	3

	2.5
	Дисков филтър
	бр.
	2

	2.6
	Филтър за торта
	бр.
	2

	2.7
	Миксираща помпа за тор
	бр.
	2

	2.8
	Конектор
	бр.
	3

	2.9
	Допълнителни тръби
	бр.
	24

	2.10
	Допълнителна помпа за вода
	бр.
	2

	2.11
	Допълнителни части
	бр.
	1

	3.
	Електрическо оборудване
	
	

	3.1
	ЛЕД осветление бял цвят
	бр.
	627

	3.2
	Електрическа платка
	бр.
	4

	3.3
	Контролен панел
	бр.
	1

	3.4
	Кабели
	бр.
	4

	3.5
	Допълнителни ел. материали
	бр.
	1

	4
	Друго оборудване
	
	

	4.1
	Оборудване за стерилизиране на водата и торовете (чрез светлини)
	бр.
	1

	4.2
	Оборудване за охлаждане на водата и торовете
	бр.
	1




2. Специфично оранжерийно оборудване
	№
	Наименование
	Мярка
	Количество

	1.
	Контролер 
Техническа характеристика:
Обща функция : Управление на 32 сензорни възли (макс.)
Управление на 8 изходни възли (макс.)
Захранване:  Защитно устройство от пренапрежение, DC 12V (включен адаптер за променлив ток 220V)
Свързаност : LTE Modem, Wired LAN, Bluetooth
Работно състояние: Температура от -10 до 60 градуса,  Максимална влажност - 95%
Изходен възел:  12 /24 канала
	бр.
	1

	2.
	Изходен възел
Техническа характеристика:
Захранване: DC 12V (включен адаптер за променлив ток 200V)
Свързаност: LoRa (Вградена антена- макс 1км)
Работно състояние: Температура от -10 до 60 градуса,  Максимална влажност - 95%
Реле: Капацитет - 5A, 220V
2P Реле -   24 канала
Суич реле-  12 канала
	бр.
	4

	3.
	Сензорен възел:
Техническа характеристика:
Обща функция: Свързване на 8 сензора (макс.)
* Могат да бъдат свързани до два сензора от един и същи тип
Захранване: DC 12V (включен адаптер за променлив ток 220V)
Свързаност:  С контролера – LoRa ( вградена антена),
Със сензори  - SM-BUS, RS-485
Работно състояние: Температура от -10 до 60 градуса,  Максимална влажност - 95%
Изразходване на енергия:  по-малко от 1W
Размери : 130mm x 80mm
	бр.
	2

	4.
	Сензор за термична влажност
Техническа характеристика:
Диапазон на измерване:  от -40 до 60 градуса, RH 0 ~ 99%RH
Резолюция: Температура 0.1℃ ,   RH 0.1%RH
Точност:  Температура ± 0.3℃, RH ± 3.0%
Захранване: 3.3VDC
Консумация : 4mA @3.3V
Свързаност: SM-BUS, RS-485
	бр.
	2

	5.
	CO2 Сензор
Техническа характеристика:
Диапазон на измерване: 0~3,000ppm
Точност: ±3%FS+2%
Време за реакция: <65 sec
Интервал на измерване: 0.75 sec
Време за загряване – под 2 минути
Температура на съхранение: -40 до 70 градуса
Работно състояние: Температура от 5 до 45 градуса,  Максимална влажност - 95%
Захранване: 16~28VDC
Изходи: 0~5VDC, 0~VDC, 4~20mA
Свързаност: RS485
	бр.
	2

	6.
	Pyrheliometer (сензор за термичния поток)
Техническа характеристика:
Обхват на облъчване: 0~2,000 W/m2
Спектрален обхват: 400~1,000 nm
Resolition: 1 W/m2
Точност: ± 5%
Температурен коефициент: 0.12%/℃
Време за загряване: < 5 s
Работно състояние: Температура от -40 до 60 градуса,  Максимална влажност - 95%
Захранване: 3.3VDC
Консумация на енергия: 10mA@3.3V
Свързаност: SM-BUS
	бр.
	2

	7.
	Сензор за съдържание на влага
Техническа характеристика:
Диапазон на измерване:  0.0~100.0%VWC , EC 0~10dS/m,  Температура -40 ~ 60℃                    
Точност: ±3@VWC (0~50%VWC), EC  ; ±0.1dS/m(@0~1dS/m);  ±10%(@1~10dS/m), Точност при измерване на температура: ±1℃
Резолюция: 0.1%VWC, 0.01dS/m, температура 0.1℃
Интервал на измерване:  Мин. 1 секунда
Време за загряване: <10s
Температура на съхраняване: -20~80℃
Работно състояние: Температура от -40 до 60 градуса,  Максимална влажност - 95%
Влажност на почвата: Рефлектометрия на честотния домейн
ЕС: пълно съпротивление
Захранване: 5VDC
Свързване: RS-485
	бр.
	2

	8.
	pH / EC Сензор
Техническа характеристика:
Диапазон на измерване: PH 0.0 ~ 14.0, EC 0 ~ 10mS/cm
Точност: PH ±0.05 (@ pH3 ~ pH8), EC ±2% F.S. (@ 0~4mS/cm)
Интервал на измерване: минимум 2 секунди
Време за загряване – под 2 минути
Температура за съхранение: -20 ~ 80℃
Работно състояние: Температура от 0 до 50 градуса,  Максимална влажност - 95%
Захранване: 24VDC ±5V
Консумация на енергия- под 1.5W
Аналогов изход: 4~20mA
Свързване: RS-485 (Baudrate 38,400bps)
Релеен изход: 2-relay, SPST AC250V, 3A Max
Калибровка:- ръчна 
	бр.
	2




3. Метеостанция 
	№
	Наименование
	Мярка
	Количество

	1.
	Метеостанция, окомплектована със следните сензори:
	бр.
	3

	1.1
	Количество на дъжда
Резолюция: 0,25 l/m2
Обхват: 0,25 l/m2 – безкрайност (над 0оС)
Точност: ±0,25 l/m2
	
	

	1.2
	Интензивност на дъжда
Резолюция: 0,25 l/h
Обхват: 0,25 l/h – 180 l/h
Точност: ±0,25 l/h
	
	

	1.3
	Температура на почвата
Резолюция: 0,1оС
Обхват: -55оС до +125оС
Точност: ±0,5оС
	
	

	1.4
	Слънчев панел
Резолюция: 1V
Обхват: 1 - 21V
Точност: ±0,4V
	
	

	1.5
	Акумулатор
Експлоатационна температура: -28 до +50оС
Експлоатационно напрежение: 11 – 14,4 V
	
	




